**Załącznik nr 5 - szafa RACK 19” 42U 800x800**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Charakterystyka (wymagania minimalne)** |
| **Rodzaj szafy** | Wolnostojąca (serwerowa) |
| **Wysokość robocza** | 42U |
| **Szerokość montażowa** | 19” |
| **Wymiary [mm] (szerokość x głębokość x wysokość):** | 800x800x2055, |
| **Kolor** | czarny |
| **Drzwi przednie** | pojedyncze szklane - szkło hartowane |
| **Drzwi tylne** | pojedyncze metalowe - pełna stal |
| **Maksymalne obciążenie**  | Do 1000 kg |
| **Gwarancja**  | Min. 12 miesięcy  |
| **Jakość certyfikowana deklaracją zgodności**  | zgodności z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie Unii Europejskiej nr 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 roku, poprzez spełnienie odpowiednich wymagań normy PN-EN 62368-1:2015-03. |
| **Wyposażenie standardowe** | miejsce na panel wentylacyjny (4 wentylatory) |
| 3 x patchpanel (2x RJ45 CAT 6 ekranowany 24 keystony w zestawie oraz 1x światłowodowy S.C. UPC z adapterami) |
| 4 x Organizery poziome 1 U |
| 3 x Listwy zasilający 1U  |
| **Wyposażenie dodatkowe** | Patchcordy cat 6 1m 20szt, |
| Patchcordy cat 6 0,5m 20szt |
| 1x zamek drzwi przednich z klamką, |
| 1x zamek drzwi tylnych, |
| 4x kółka transportowe (2 z hamulcem), |
| 4 nóżki poziomujące, |
| śruby montażowe z koszykiem |
| 4 kółka + 4 nóżki |